\section{ネットワーク構成の変更}

\subsection{サーバの 100Mbps 通信環境}

演習室のサーバ群は、授業での利用など、ネットワークアクセスが集中する
頻度が高いため、全てのサーバのイーサカード (NIC: Network Interface Card) を
100Mbps 対応のものに交換／設定した。

luna (G6-200) は、もともと 100Mbps 対応のネットワークカードとドライバが
インストールされており、接続されているスイッチング HUB のポート
速度を、100Mbpsに切り替えるだけで、設定変更が完了した。

一方、moon と sun (S-4/10) は、新規に 100Mbps 対応のネットワークカードを購入し、ハードおよびネットワークドライバをインストールした。その後、スイッチング HUB のポート速度を、100Mbpsに切り替えることで、100Mbps の通信環境を整えた。

サーバ群の 100Mbps 通信環境を整えたあと、ftp でファイルの転送実験
を行った結果、最高で 26Mbps 程度の通信速度が得られた。ファイルの転送速度は
ハードディスクの書き込み速度がネックになることもあり、ハードディスクの
アクセス速度の改善も今後検討していく必要がある。

\subsection{スイッチング HUB の使用}

従来、演習室の学生用 PC は、学科ネットワークとは、ブリッジによって
トラフィック的に分離され、イエローケーブルと HUB を併用してバス型
に接続され、10Mbps の帯域を全てのマシンで共有して使う構成になって
いた。

しかし、PC をデュアル OS にした場合、UNIX の NFS で相当なネットワ
ークトラフィックが発生し、既存の 10Mbps では帯域不足になることが明らかだった。

これに対応するため、当初は演習室用に、独自にイッチング HUB を購入
する計画もあったが、予算の関係で断念した。

そこで、ブリッジの使用を止め、校内 LAN の整備の一つとして各学科に
導入されたスイッチング HUB から 通常の HUB を経由させて接続する、
スター型配線に変更し、実質的なネットワーク帯域を増やすようにした。
現在、学生用 PC 用に、スイッチング HUB の 4 ポートを使うことで総帯域を
40Mbps へと増加させている。 図２に、変更後のネットワーク構成を示す。
\end{multicols}
\begin{figure}
\vspace{112mm}
\caption{ネットワーク構成}
\end{figure}
\begin{multicols}{2}
\subsection{ノートパソコン接続環境}

自分のノートパソコンを学科のネットワークに接続して使い
たいという要求が学生から出てきた。
そこで実験的な試みとして、演習室にノートパソコン接続環境を用意した。
具体的には、演習室の一隅に 8 ポートの HUB をおき、そこに自由に
接続してよいことにした。ただし、ツイストケーブルは自分で用意する。
IP アドレスは、学科に割り当てられたアドレス空間の一部を使って、
DHCP サーバ (luna) が動的に割りあてている。

\subsection{ネットワークプリンタの導入}

UNIX 環境でのプリントアウトは、通常、PostScript (以下、PS)ファイルを作成
して、PS プリンタを利用して行う。しかし、
デュアル OS への移行当初は、PS プリンタがなかったため、既存のプリンタ
(Canon LBP-A304G II)からプリントアウトできるようにした。具体的には、
PS からこのプリンタのページ言語である LIPS III にコード変換するフィル
ターをとおして、luna のパラレルポートに接続したプリンタからプリントア
ウトできようにした。

しかしこの場合、印刷する全てのファイルをコード変換する必要があるため、
大量の印刷要求時には、この処理に集中的な CPU 負荷が発生し、プリントサ
ーバ機能や他のプロセスの処理を圧迫する可能性が高い。実際、原因は特定で
きなかったが、プリントアウト要求が重なったときに、プリントサーバとなっ
ているマシン (luna) がダウンするということが、稀にだが起こった。
また、パラレルポートの転送速度は、せいぜい 30kbps 程度なので、Mbyte 
単位のファイルの出力の場合には、この転送速度が大きなボトルネックにも
なっていた。

そこで、PS ファイルを、フィルターを介することなく、イーサネットに直結
するプリンタ(ネットワーク対応 PS プリンタ)を導入した。
導入したプリンタは、FUJI Xerox 4150PS II である。現在、メモリ 20MB を搭載し、
10MB を PS ファイルの処理に、残り 10MBをプリントスプール用に使用するよ
うにしている。また、２段のカセットにはともに A4 用紙をいれ、片面
使用紙を使った試し刷用と、未使用紙を使った清書用として使いわけるよう
にしている。

\vspace{30mm}
