各種ポート取付板試験書

1. 必要な部品と工具
   1. USB取り付けパネル

USB取り付けパネル、ものさし

* 1. VGA取り付けパネル

VGA取り付けパネル、ものさし

1. 試験方法

今回の測定は、渡邉(作成者)と西留が行うものとする。測定結果は、標準図面の値の±5％以内の部品のみを採用する。±5％を超えるものは、再度作成する。

* 1. USB取り付けパネル

各種ポート取り付け板製造仕様書の1を参照して、作成者1名と作成者ではない者1名の2名で行う。ものさしを使い、寸法、穴の位置、大きさ等をそれぞれ確認する。仕様書と違っていた場合、修正または再作成を行う。

* 1. VGA取り付けパネル

　各種ポート取り付け板製造仕様書の2を参照して、作成者1名と作成者ではない者1名の2名で行う。ものさしを使い、寸法、穴の位置、大きさ等をそれぞれ確認する。仕様書と違っていた場合、修正または再作成を行う。

1. 標準図面
   1. USB取り付けパネル




Figure 　USB取り付けパネル

* 1. VGA取り付けパネル




Figure 　VGA取り付けパネル

Table パネル備考

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 品名 | 数量 | 単位 | 備考 |
| 3.1 | USB取り付けパネル | 1 | ｍｍ | アクリル t=3 |
| 3.2 | VGA取り付けパネル | 1 | ｍｍ | アクリル t=3 |


1. 測定結果
   1. USB取り付けパネル

Figure 3　USB取り付けパネル1回目(測定用)




Figure 4　USB取り付けパネル2回目(測定用)

4.2 VGA取り付けパネル




Figure 5　VGA取り付けパネル1回目(測定用)




Figure 6　VGA取り付けパネル2回目(測定用)

